**EPIROC HB2500**

* **Conditions/Condizioni:**

Usato.

* **Rebuilt/Ricondizionato:**

2022.

* **Charge weight/peso operativo:**

2 500 kg.

* **Weight of carrying device/Peso della macchina portante:**

27t – 46t.

* **Operating tool diameter/Diametro dell’utensile di lavoro:**

155 mm.

* **Operating tool length/Lunghezza dell’utensile di lavoro:**

1350 mm.

* **Operating tool weight/Peso dell’utensile di lavoro:**

180kg

* **Number of blows/Numero di colpi:**

280 blows/min - 580 blows/min.

* **Operating pressure/pressione di esercizio:**

160 bar - 180 bar.

* **Oil flow/flusso olio:**

170 l/min - 220 l/min.

* **Impact frequency (blows)/Frequenza d’impatto (colpi):**

280 blows/min - 580 blows/min



MANUFACTURER OF TOOLS & SPARE PARTS FOR HYDRAULIC  
HAMMERS, DEMOLITION EQUIPMENT MAINTENANCE

COSTRUZIONE UTENSILI E RICAMBI PER MARTELLONI DEMOLITORI IDRAULICI, ASSISTENZA ATTREZZATURE DA DEMOLIZIONE | WWW.HMLAB.IT