**Beschreibung der Maschine**

Claas Xerion 3300 VC 330 PS 400 Brstd. Vollausstattung mit Anhängegerät auf 3 Punkt.

Epsilon Kran R 120 S / 80, Tiger Funkwinde 12 t. Linde Hydraulikanlage für Anbaugeräte und Kran, mit Zapfwellenantrieb. Am Kran ist eine Holp Schnelllwechsel - Kinematik, ein Drehkranz mit Geel Schnellwechsler für die Anbaugeräte montiert.

**Die Geräte:** Holzgreifer FG 43 S mit Doppelpendelbremse

Schlegelmulcher mit Geel Tilt 1,5 m

Jak Energieholzgreifer 250 mit Tiltfunktion

Böschungslöffel von Geel 1,3 m

Geräterahmen für Astsäge oder Astschere schwenk und drehbar

für Arbeiten auf beiden Seiten.

Anbauplatte für Schneepflug auf Fronthydraulik

Tandem Pkw Anhänger für den Transport der Anbaugeräte,

Gesamtgewicht 3000 kg mit Wechseldeichsel für Pkw oder

Anhängerkupplung 40 mm.

**Als Option:**

Anhänger mit Klemmbank dreh und kippbar.

Planierschild dreh- schwenk und verschiebbar mit ausschiebbaren

Stützrad.

Rückezange für 3 Punkt, ausschieb - und schwenkbar mit 17 t

Rotator und doppelter Pendelbremse.

Das Anbaugerät und die Anbauwerkzeuge sind neu !

Tel. 0676/7029139